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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO
(O documento Instruções para Análise Preliminar de Risco (DC-83i) deve ser usado quando for preencher este formulário.)

	NOME DO PROJETO:
	Revitalização de Escadas
	
ELIMINAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO
ENGENHARIA
ADMINSTRATIVO
EPI


	
	

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
	Limpar e Envernizar Escadas
	

	
	

	LOCAL DO SERVIÇO:
	Bloco 8
	

	
	

	DATA PROGRAMADA PARA O INÍCIO DO SERVIÇO:
	30/11/2023
	

	
	

	NÚMERO(S) DE EMERGÊNCIA 
	1 9 9 9 9
	



	ETAPAS DO SERVIÇO
	PERIGOS
	MEDIDAS DE CONTROLE

	1 - Isolar portas e sinalizar rotas alternativas.
     Responsável: Charlan Bezerra

	Não entender sinalização;
	Use correntes e placas específicas para o serviço, essas placas precisam conter alertas apropriados (ex: verniz fresco, aplicação de produto químico…)

	
	Bloquear saídas de emergência;
	É necessário boa comunicação antes de bloquear uma área, sendo assim, antes de interditar as escadas será preciso ver com outras equipes se ficará disponível uma outra saída para possíveis casos de emergência.  

	2 - Utilizar lixadeira para alinhar as quinas dos degraus.
Responsável: Charlan Bezerra
	Inalação de poeira;
	Utilize mascara PFF3.
Conecte o exaustor as janelas e isole as portas para que o risco não se estenda a terceiros.

	
	Queda ou tropeço;
	Mantenha a área de trabalho limpa e organizada, também utilize o corrimão para prender as extensões e não deixá-las atravessadas no chão.

	
	Ergonomia;
	Faça pausas para se alongar e também pequenos revezamentos entre um trabalhador e outro.
Utilize joelheiras durante todo o tempo em que estiver fazendo o serviço abaixado no chão.

	
	Dano a propriedade;

	Proteja as paredes, portas e corrimãos para evitar qualquer avaria do que já está pronto (ex: cubra os corrimãos com espuma, paredes com plástico e as quinas de parede com papelão).

	3 - Preparar granilite para receber o verniz utilizando removedor químico (primeiro aplicar o removedor, após 3 minutos raspar o granilite com um raspador e por fim enxaguar onde foi retirado a resina utilizando pouca água).
Responsável: Charlan Bezerra
	Inalação de gases tóxicos;
	Instale o exaustor no local e utilize máscara semifacial com cartucho químico.

	
	Queimaduras por contato com produto químico;
	Utilize luva de borracha, macacão de proteção química e botas de borracha.

	
	Corte ao manusear o raspador; 
	Utilize luva tátil por baixo da luva de látex.

	
	Dano a propriedade; 
	Certifique-se de que as áreas pintadas, portas e corrimãos estão bem isolados, também tome cuidado para não danificar os degraus que já estão prontos.

	
	 
	Utilize o mínimo possível de água, também providencie uma barragem em um espaço estratégico para conter a água e não permitir que ela escorra por toda a escada.
Se possível, utilize um aspirador próprio para água e sugue a água da barragem.

	4 - Aplicação do verniz PU.
Responsável: Charlan Bezerra
	Inalação de gases tóxicos;
	Instale o exaustor no local e utilize máscara semifacial com cartucho químico.

	
	Queimaduras por contato com a pele;
	Utilize luva de borracha, macacão de proteção química e sapatos de prego (sapato de prego Dupol).

	
	Desperdício de material;
	Prepare o verniz apenas quando a área já estiver totalmente liberada para aplicação.
Não inicie aplicação de verniz depois das 11h ou depois das 16hrs, nestes horários podem ser feitas aplicações de removedor ou isolamento das áreas que já estão prontas.

	
	Queimaduras por contato com removedor;
	Utilize luvas de borracha, macacão de proteção química e botas de borracha (em caso de emergência limpe a região afetada com pano limpo, e logo em seguida lave por 10 minutos em água corrente).

	5 - Limpeza das ferramentas.
Responsável: Charlan Bezerra
	Inalação de gases tóxicos;
	Instale o exaustor no local onde será feita a limpeza das ferramentas e abra as janelas para que tenha circulação de ar fresco.

	
	Queimaduras por contato com a pele;
	Utilize luvas de borracha durante todo o tempo em que se limpa as ferramentas.

	6 - Limpeza e organização do local de trabalho.
Responsável: Charlan Bezerra
	Tropeço e queda de pessoas;
	Devido o serviço ser realizado em grandes escadas, é necessário que diariamente os membros da equipe façam uma avaliação de segurança.
Não deixe materiais espalhados nos degraus, sinalize o local onde estão sendo armazenados os materiais e ferramentas e nunca aglomere ferramentas ou materiais em apenas um único local, fechando assim a passagem de pessoas.

	
	Inalação de poeira;
	Ao limpar o ambiente de trabalho ou ao varrer as escadas para remoção de poeira, utilize máscara PFF3.

	7 - Descarte correto do material químico.
Responsável: Charlan Bezerra
	Danos ao meio ambiente; 
	Separe todos os materiais sólidos dos materiais líquidos.
Todo recipiente que estiver sujo com produtos químicos deverão ser separados como lixo químico.
A água dentro do aspirador, líquidos que estão misturados com produtos químicos e outros líquidos provenientes da limpeza de ferramentas devem ser descartados como lixo químico.
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